西安微电机研究所有限公司                                       招标文件


设备采购招标文件

第一部分  招标公告
招标项目所在地区：陕西省西安市
一.投标人资格要求
1、投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人企业，具备合法有效的营业执照；

2、投标人非产品制造商的，须具备投标产品制造商的授权；
3、投标人不得在“信用中国”网站被列为失信被执行人、重大税收违法失信主体；

4、本项目不接受联合体投标。

5、说明：

1、上述资格证明文件除有特殊说明外，其余资质文件均提供复印件,投标人须全部提供并加盖投标人公章胶装在投标文件中，未提供或提供不合格的资格证明文件将导致其投标被否决。

2、所有要求在投标文件中提供复印件的资格文件，在评标过程中，评委会可要求查验原件，投标人应该在要求的期限内提供，否则有可能导致其投标被否决。
二. 招标文件的获取
由投标人根据内部招投标管理办法进行初步调研后发出邀请招标函或形成采购技术要求后在公司官网公布进行内部公开招标。
三.投标文件的递交
1 投标文件递交的截止时间2026年8月24日14：00，地点为西安市高新区上林苑四路36号。
2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
四.开标时间及地点
1开标时间：另行通知
2开标地点及方式：西安市高新区上林苑四路36号。
五．监督部门
本招标项目的监督部门为西安微电机研究所有限公司党政工作部。
六．联系方式

招 标 人：西安微电机研究所有限公司 
地    址：陕西省西安市高新区上林苑四路36号
联 系 人：武大伟
联系方式：029-84276700、15389454641（微信同号）
电子邮箱：513166455@qq.com
七．投标书要求

投标文件必须密封传递，投标文件份数为正本一份，副本二份，要求盖章、签字处清晰可辨。
八、投标文件的编制

8.1. 编制要求

8.1.1投标人应按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料是真实的，否则，由其产生的一切法律风险及后果由投标人自行承担。
8.1.2投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。

8.2. 投标文件构成

8.2.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）分项报价表

（4）货物说明一览表

（5）备品备件及专用工具表

（6）常用耗材/消耗品表
（7）商务条件偏离表

（8）技术规格偏离表
（9）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（10）资格审查资料：

（11）其他材料

（12）技术响应文件

（13）投标人认为需要提供的其他材料

8.3. 投标文件格式

8.3.1投标人应按招标文件第8.2.1条的内容与要求编写其投标文件，投标人不应缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。
8.3.2投标人应将投标文件按顺序编排、编制目录、标注页码，并胶装成册。

九、其他

9.1. 中标通知书及合同签订
9.1.1中标人确定后，投标人将向中标人发出中标通知书。

9.1.2中标人应当自中标通知书发出之日起三十（30）个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

第二部分  合同专用条款

本表是对《合同通用条款》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内      容

	1.1-6）
	招标人名称：西安微电机研究所有限公司
地址：陕西省西安市高新区上林苑四路36号

	1.1-7）
	卖方名称：中标人

	1.1-8）
	交货地点：用户现场

	1.1-10）
	交货期：合同签定并支付预付款后三个月内（以招标需求为准）

	7.2
	在货物制造厂及交货地点检验和测试：按合同通用条款执行。

	11.1
	应提供的伴随服务：1）、2）、3）、4）、5）

	12.1
	备品备件要求：详见第四章“技术规格与要求”

	13.2
	质量保证期：设备验收后，整机提供一年保修，数控系统保修期为两年，保修期内设备损坏修复后，修复部位的保修期自修复之日起再延长1年

	13.4
	维修响应时间：

免费更换损坏零件及维修服务，在接到买方故障通知后2小时内响应，首先可以通过电话、传真等方式指导排除故障，若依然不能排除故障，买方必须在48小时内到达现场。

	14.1
	索赔及赔偿要求：按合同通用条款执行

	15
	付款条件：

合同签订后，预付合同总价的30%；设备到货验收合格，甲方收到供应商开具全额发票后支付合同总价的60%，剩余10%为质保金，质保期后一次性无息支付，所有付款均为转账或票据支付。

	20
	不允许分包

	27.1
	仲裁地点：西安

	30.1
	通知买方的地址：签订合同时确定

通知卖方的地址：签订合同时确定

	其他
	无


第三部分  合同通用条款
定义

本合同下列术语应解释为：

“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、设备和/或其它材料。

“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

“合同条款”系指本合同条款。

“买方”系指在合同专用条款中指明的购买货物和服务的单位。

“卖方”系指在合同专用条款中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。

“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在合同专用条款中指明。

“天”指日历天数。

“交货期”系指供货合同生效至货物到达买方现场的时间区间。

“竣工期”系指供货合同生效至货物在买方现场已被完成服务（通过买方验收）具备运行条件的时间区间。

适用性

本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

标准

本合同下交付的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

使用合同文件和资料

没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

没有买方事先书面同意，除了履行本合同外，卖方不应使用合同条款第4.1所列举的任何文件和资料。

除了合同本身以外，合同条款第4.1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

专利权

卖方应保证，买方使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

其他
卖方须接受的在中华人民共和国境内注册和营业的银行总行或其省、直辖市级分行出具的银行汇票。

检验和测试

买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

检验和测试可以在卖方或制造厂的所在地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或制造厂的所在地进行，卖方应免费为买方的检验人员提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。

如果任何被检测或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

买方在货物到达最终目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从卖方或制造厂启运前通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

在交货前，卖方或制造厂应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，但该证书不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造厂检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

合同条款第7条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

包装

卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

装运标记

卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

收货人

合同号

发货标记

收货人编号

目的地

货物名称、品目号和箱号

毛重/净重（用公斤表示）

尺寸（以长×宽×高用厘米表示）

如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱两侧用中文和适当的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。

运输和保险

卖方负责办理将货物运抵招标文件规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

卖方应向保险公司以买方为受益人投保发运合同设备价格110%的运输一切险。

伴随服务

卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同专用条款”与“技术规格与要求”规定的附加服务（如果有的话）：

实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；

提供货物组装和/或维修所需的工具；

为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

在卖方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

如果卖方或制造厂提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

卖方应提供“合同专用条款”/“技术规格与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

备品备件

正如合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

卖方应按照“合同专用条款”/“技术规格与要求”中的规定提供所需的备品备件。

保证

除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷。

本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批合同货物到达最终目的地后的一定期限内保持有效（上述期限见“合同专用条款”），以先发生的为准。

买方应尽快以书面形式通知卖方保证期内所发现的缺陷。

卖方收到通知后应在“合同专用条款”规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

索赔

如果卖方对偏差负有责任，而买方在合同条款第13条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

根据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第13条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

付款

本合同项下的付款方法和条件在“合同专用条款”中有规定。

价格

卖方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

变更指令

买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

运输或包装的方法；

交货地点；

卖方提供的服务。

如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

合同修改

除了合同条款第17条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

转让

未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

分包

对投标文件中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方其在本合同中将分包的全部分包合同，并需经买方同意，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

卖方履约延误

卖方应按照招标文件中规定的交货时间交货和提供服务。

在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

除了合同条款第24条的情况外，除非拖延是根据合同条款第21.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第22条的规定被收取误期赔偿费。

误期赔偿费

除合同条款第24条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第23条的规定终止合同。

违约终止合同

在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第21条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

如果买方根据上述第23.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

不可抗力

签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

因买方的便利而终止合同

买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后三十（30）天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。仲裁地点见“合同专用条款”。

仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

合同语言

本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函均用中文书写。

适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

通知

本合同一方给对方的通知应用书面形式传真送到“合同专用条款”中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

税款

按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

合同生效及其他

本合同应在双方签字并加盖双方公章后生效。

下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

供货范围及分项价格表

货物技术规格、参数与要求

交货批次及交货时间

履约保函（格式）

招标文件、投标文件、中标通知书。

 招标需求

超声波清洗设备采购要求 

设备名称：超声波清洗设备

数   量 ：一  台

一、设备用途

采购一套清洗、漂洗、防锈及干燥的多槽手动超声波清洗设备。设备应能一次性在生产线上完成从清洗到干燥的整个工艺过程，以提升工件清洁效率，降低劳动强度和提高工件质量。主要用于清洗电机冲片在经线切割加工后，残留在冲片表面切削液及设备润滑油等多余物，保证电机冲片表面良好的清洁状态；同时也用于清洗线切割加工后其它零件表面残留的切削液及设备润滑油等多余物，保证各零件表面清洁状态。所购置的设备还应具备防锈、烘干等功能，保证清洗后的冲片等各类零件短期内存储不发生锈蚀。

二、 设备主要工艺流程要求

超声波清洗设备基本工作流程应完整包含以下核心工序：上料（装夹工件）→超声波粗洗→超声波精洗→多级超声波漂洗（至少3级）→超声防锈→扫动吹干→热风烘干→真空干燥→冷却→下料。

漂洗系统应采用多级溢流形式，确保最后一级漂洗液的洁净度最高。

设备结构与性能技术参数要求

3.1核心指标

★3.1.1超声波频率：28kHz或40kHz;

★3.1.2内槽尺寸：≥600×600×600㎜；

★3.1.3温度精度：±5℃（常温～70℃可调）；

★3.1.4漂洗、循环过滤、吹干等功能

3.2机架结构  

主机框架应采用不锈钢型材焊接而成，结构稳固。底部应配置防漏托盘与可调节的地脚螺栓。机架与门板材料均应为SUS304不锈钢。

3.3清洗槽通用规格 

各工位槽体应使用SUS304不锈钢制作（厚度≥2.0mm）。槽底宜设计为船形结构，便于清洁。需配置顶部进水管、溢流装置和底部排污管，整套设备运行时应无清洗介质的滴、冒、漏现象。

3.4超声波系统

  应具有扫频和频率跟踪功能。振板材料需为≥2.5mm的SUS304不锈钢，表面作防锈耐磨（镀硬铬）处理以延长寿命。超声频率可根据不同清洗阶段需要配置（28KHz用于粗洗，40KHz用于精洗、漂洗）。功率可根据槽体尺寸及清洗要求进行调整。

3.5加热与温控系统 

 加热槽（清洗、漂洗、防锈槽）应配备独立的电加热系统（≥6KW加热管）及储液槽。温控系统可采用PT-100合金探头（或其它形式的高可靠性温度传感器）和数显温控器，温度可设定（室温至≥70℃），并必须具备低液位保护功能，防止干烧。

3.6循环过滤系统 

3.6.1 每个液体槽均应配备独立的储液槽、循环泵（功率≥0.37KW）和多级过滤系统。过滤器精度应根据工艺阶段递增（从100um到10um），以确保清洗液洁净度。

3.6.2 配备浊度监测及智能报警系统，至少覆盖超声精洗、超声漂洗，多路探头通道可独立设置浊度报警阈值，各槽超标单独声光报警，数据分通道通过 RS485 上传至数据平台，以保证清洁液洁净度及清洁效果。

3.7干燥系统

 ①扫动吹干槽：应配置吹干风刀及扫动机构，风泵功率≥4KW且要满足需求，并带变频调节以控制风量。②热风烘干槽：采用热风循环设计，槽体需永久性保温。加热功率及循环风机功率应满足烘干效率（加热≥9KW，风机≥1.1KW）。③真空干燥槽：应配备真空泵（功率≥2.2KW，抽速需保证空载时在90秒内将箱体抽至0.099Mpa）、红外加热管（1KW/支×6支）及升降罩盖。④PLC温控模块控温，可实现真空环境下高效干燥。

3.8辅助机构  

应配置摆动机构（功率400W电机），带动工件在清洗槽内摆动，以提高清洗均匀性。

3.9 清洗与干燥效果

3.9.1清洁度：目视工件表面无污物，且使用棉签蘸取适量酒精或汽油擦拭冲片表面，观察棉签表面颜色应无变化。

3.9.2干燥度：目视产品表面及材料纹理应完全干燥无水分残留。

3.10 工装配备 

冲片清洗建议配备插片式工装装夹，需要适应冲片外圆尺寸范围10～320mm，其它零件清洗配备网篮等工装。

3.11电气控制系统

设备设计总功率需明确。电源要求：交流220V或380V(-15%~+10%),50HZ，三相五线制。

3.11.1采用不小于13寸的PLC与触摸屏全自动控制，操作界面友好。

3.11.2 具备故障报警显示功能。

3.11.3 在设备具备安全联锁功能，应在进出料口等关键位置设置急停按钮，保障安全。

3.11.4 电气控制柜布局合理，防护等级符合工业环境使用标准。

3.11.5 所有温度、真空度和报警等数据要可记录可导出，接口包括但不限于RS232接口、usb接口、以太网接口，支持 NAT 转换，无需拆改接线。开放运行、工艺、报警全量变量地址，提供完整通讯手册及读写 Demo，交付 PLC / 组态程序，存储在Mysql或者sqlite中，提供字段说明，交付完整数据库字段说明文档，支持第三方采集软件直接读取本地生产日志，通讯无锁机限制，免费提供通讯解锁权限，不设置数据采集时长、点位读取数量限制，不收取年度通讯授权、数据采集服务费，配套原生Win7 及以上原版操作系统，严禁 Ghost 精简版、阉割版系统，满足公司信息化升级数据采集联网需求。

3.12主要元器件及材料

3.12.1关键元器件  换能器压电陶瓷、循环泵、交流接触器、断路器、PLC、触摸屏、气缸、电加热管、风泵、风机等，应选用行业内知名品牌，确保可靠性。

3.12.2 主体材料 设备主要结构、槽体、管路等，均应使用SUS304不锈钢。

3.13其他要求

3.13.1设备外观、颜色可按需方要求确定。

3.13.2环境适应性：设备应能在环境温度-5～40℃，相对湿度≤90%的条件下稳定运行。

供货、验收与售后服务要求

4.1技术资料要求

4.1.1提供主要设备的使用说明书3套；

4.1.2提供主要设备的维修说明书、电气原理图2套；

4.1.3提供设备装箱单、合格证、关键外购件说明书、检验报告等随机文件；

4.1.4提供必要的调试、操作和维修专用工具；

4.1.5以上说明书、电路图均需提供一套电子版，须含设备系统及参数的备份。

4.2 质量保证期  设备整机免费保修至少一年（自最终验收合格之日起算）。质保期内，因设备本身质量问题导致的故障，供方应免费维修或更换。修复位置的保修期自修复之日起再延长1年，免费更换损坏零件及维修服务在接到买方故障通知后2小时响应。

4.3 技术服务

4.3.1设备标识：设备要求有完善的中文安全标识、提示、设备操作保养技术说明；

4.3.2设备检验：设备如需外检，需要找有资质的检测机构进行检测，费用由卖方负责；

4.3.3安装调试：供方应派专业人员上门免费安装调试，并对需方操作人员进行不少于2个工作日的现场培训，直至能独立操作及排除一般故障；

4.3.4响应时间：保修期过后出现故障，仍能提供全面优惠的技术支持及备件供应（易损件及核心备件需要明确明细表，备件价格至少保证五年不变）。

4.3.5设备在买方验收使用后，如再发生设备的搬迁，卖方负责该设备的拆迁安装过程的技术支持；安装、调试、培训、验收及技术服务费用计入投标总价。

4.4验收方式 采用预验收与终验收结合的方式。

4.4.1预验收：在供方工厂进行，由需方提供测试工件，按技术方案验收合格后发货。（免费生产厂家预验收2-4人）

4.4.2终验收：在需方现场开箱、安装、调试完成后，设备现场完成开箱验收、安装、调试，所有功能齐全、运行正常、稳定地处理买方典型样品，达到卖方的性能指标后，按合同及技术协议最终验收。

五、交货期 

交货地点，西安微电机研究所有限公司（西安市高新区上林苑四路36号）；

合同签订生效，需方预付款到账之日起后三个月交货。

第五部分  评标方法

1. 评标方法

按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法规的规定，本次评标采用综合评估法。

2. 评标委员会

2.1 由招标人内部按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。
3. 评标程序

按照初步评审、详细评审以及推荐中标候选人排序三个步骤进行评标。在上一步评审中不合格者，不得进入下一步的评审。

3.1 初步评审

3.1.1按照资格性审查、形式评审、响应性审查三个步骤进行初步评审，在前一步评审中不合格者，不得进入后一步的评审。三个步骤审查合格的投标人通过初步评审。
审查内容详见附表
3.1.2评标委员会审定投标的响应性只依据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被否决。
（1）未按规定程序进行的投标；

（2）有损国家利益、违反国家法律的投标；

（3）弄虚作假、无理取闹的投标；

（4）投标人未按招标文件规定提交投标保证金的；

（5）投标有效期不足的；

（6）投标人在同一份投标文件中，报有两个或多个报价的（招标文件另有要求的除外）；

（7）以他人名义进行的投标；

（8）附有招标人不能接受的条件的投标文件；

（9）明显不符合技术规格、技术标准并构成重大偏离的投标文件；

（10）商务条款不满足招标文件要求并构成重大偏离的投标文件。
3.1.3评委会若认为投标产品未实质性响应招标要求的，将否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会只对初步评审通过且品牌认定后的投标人进行详细评审。

3.2.2 对于投标文件中可能出现的不一致和算术计算错误按以下方法更正：

3.2.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表或分项报价表中内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准，但开标一览表（报价表）有明显错误的除外。

3.2.2.2 用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致的，以文字表示的金额为准，但文字表示的金额明显错误的除外。

3.2.2.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额汇总计算结果为准；但单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修正单价。

3.2.2.4评标委员会将按照上述修正错误的方法修正投标文件中的投标报价，修正后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被否决。

3.2.2.5 对于投标文件中不构成实质性偏离(重大偏离)的不正规、不一致或不规则，招标人可以选择接受。

3.2.3 评标委员会成员按照下列《评标因素及权重分值表》规定的内容独立进行综合评价、比较、打分及汇总。

3.3 推荐中标候选人排序

3.3.1 评标委员会按照汇总得分从高到低依次排序，推荐排名前3名的投标人为中标候选人。招标人根据评委会推荐名单确定中标人。

评标方法附表3.1
	条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1.1.1
	资格

评审

标准
	营业执照等证明文件
	具备合法有效的营业执照

评审依据：以投标文件中加盖公章的复印件为准。

	
	
	产品授权
	投标人非产品制造商的，须具备投标产品制造商的授权

评审依据：以投标文件中授权书为准。

	
	
	信用信息
	投标人不得在“信用中国”网站被列为失信被执行人、重大税收违法失信主体；

评审依据：以投标文件中的查询截图复印件或评标现场查询为准。

	
	
	本项目不接受联合体投标
	以投标文件内容为准

	3.1.1.2
	形式

评审

标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或委托代理人签字(或盖章)并加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	是否按照招标文件格式要求制作投标文件

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	3.1.1.3
	响应性评审标准
	投标有效期
	90日历天（自投标截止之日算起）

	
	
	关键性技术参数
	关键性技术参数“★”项参数是否满足招标要求，一项负偏离取消中标资格。

	
	
	权利义务
	投标函附录中的响应表符合或优于招标文件的相关规定


评标方法附表3.2
	类别
	总分
	评审因素
	最高分值

	技术
	60分
	1
	投标设备选型合理，性价比高，配套性好，适合使用要求，为广泛使用的主流产品。
差别赋分，优：8-6分；良：5.9-3分；差:2.9-0分。
	8

	
	
	2
	投标设备配置齐全、合理、完备，满足功能要求，操作便捷、维护保养方便，运行成本低。差别赋分，优：7-5分；良：4.9-3分；差:2.9-0分。
	7

	
	
	3
	投标设备技术参数清楚、明确，满足或优于招标文件要求，无重大偏离，技术资料齐全。“★”项参数任一技术指标不满足即取消中标资格，“*”项参数任一技术指标不满足扣3分，一般参数任一技术指标不满足，每项扣2分，扣完为止。
	25

	
	
	4
	具有可行的技术培训措施，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用。根据措施可行度和完善程度差别赋分，优：5-4分；良：3.9-2分；差:1.9-0分。
	5

	
	
	5
	有可靠的售后服务承诺和措施，在本地售后服务机构运行正常。
在本地有售后服务机构，提供相应证明文件得3分，再根据售后服务承诺和措施的完善程度得1-2分，未提供不得分。
	5

	
	
	6
	投标日期进3年内投标产品的业绩，提供1份得2分（以加盖投标人或设备厂家公章的合同复印件计分）。
	10

	价格
	35分
	1.经初审合格的投标文件其投标报价为有效投标价。

2.以所有有效投标价的平均值为评标基准价。

3.当投标报价=评标基准价时，得35分；当投标报价＞评标基准价时，每高于评标基准价1%扣0.2分；当投标报价＜评标基准价时,每低于评标基准价1%扣0.1分；

4.投标报价不完整的，得0分；

5.投标报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。

	商务
	5分
	根据投标文件对交货期、交货地点、付款条件及质量保证期等商务条款的响应程度，交货期、付款条件1项未响应扣3分，交货地点、质量保证期1项未响应扣2分。

	备注
	1) 若出现综合得分并列第一时，比较技术得分，此分项得分高者为中标人；若技术得分仍相同，比较价格得分，此分项得分高者为中标人；若价格得分仍相同，则由全体评委成员无记名投票，以得票高者为中标人。

2) 评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按无效处理。

3) 评标过程中，若出现特殊情况时，将暂停评标，有关情况处理意见待评标委员会确认后，再行评定。

4) 各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。


第六部分  投标文件格式

                          项目
投  标  文  件

投标人：                           （盖单位章）

       法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

       年   月   日

1．投标书格式

投标书

致：西安微电机研究所有限公司

根据贵方为（招标货物名称）招标采购货物及服务的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本  份、电子版本  份。

1）开标一览表

2）投标分项报价表

3）货物说明一览表

4）技术规格偏离表
5）商务条款偏离表

6）按招标文件要求提供的有关文件

7）资格证明文件

在此，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价详见“开标一览表”。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，本投标有效期为自开标日起 90 个日历日。

4.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

5.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

	地址                             
电话                             
	传真                             
电子函件                         


法定代表人或授权代表签字                            
投标人名称                                
投标人公章                                
日期                                      

2．开标一览表格式

开标一览表

投标人名称：                                  

	项目名称
	投标报价
	交货期
	交货地点
	备注

	
	大写:

           小写：
	
	
	


注：1、此表随投标文件一同装订，不需单独封装提交。
法定代表人或授权代表签字：                      投标人单位公章：                                      日期：                    

3．投标分项报价表格式

投标分项报价表

投标人名称：                               
	序号
	名    称
	数量
	规格型号
	制造厂商
	单价
	小 计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价
	


注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。2．如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。3.此表可按实际报
价情况由投标人调整相关内容。
法定代表人或授权代表签字：                      投标人单位公章：                                      日期：                    

4．货物说明一览表格式

货物说明一览表

投标人名称：                                

	序号
	货物名称
	制造厂商
	主要规格及型号
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	其它
	
	
	


注：1、各项货物详细技术性能应另页描述。

    2、此表可按实际报价情况可由投标人调整相关内容。
法定代表人或授权代表签字：                      

投标人单位公章：                                      
日期：                    

5．备品备件及专用工具表
投标人名称：                               
	序号
	名    称
	数量
	规格型号
	制造厂商
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：                      

投标人单位公章：                                      
日期：                    

6．常用耗材/消耗品表
投标人名称：                              
	序号
	名    称
	数量
	规格型号
	制造厂商
	单价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


本表所列单价不包含在投标总价中
法定代表人或授权代表签字：                      

投标人单位公章：                                      
日期：                    

7．商务条件偏离表格式

商务条款偏离表

投标人名称：                                     项目编号：             
	序号
	招标文件条款明细
	响 应索引
	响 应说明

	1
	交货期： 
	
	

	2
	付款计划： 
	
	

	
3
	交货地点： 
	
	

	4
	报价方式：
	
	

	备注
	1．对商务要求做出响 应。以上商务条款均应“优于”或“响 应”，否则将导致该投标被扣分。

2．响 应说明按实际响 应情况填写“优于”、“响 应”、“不响 应”。

3．“响 应索引”单元格中注明引用位置，如“见商务响 应方案4.1.1”。


投标人保证：除本表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

法定代表人或授权代表签字：                      

投标人单位公章：                                      
日期：                    

8．技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

投标人名称：                                 
	序号
	项目名称
	招标文件

要求规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	


本表须逐条列出技术规格响应内容。
法定代表人或授权代表签字：                      

投标人单位公章：                                      
日期：                    

9、法定代表人身份证明
投 标 人：                                                           
单位性质：                                                           
地    址：                                                           
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                           
姓    名：                          性        别：                   
年    龄：                          职        务：                   
系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）
       年     月     日
授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （招标项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自签署之日起至投标截止之日后90日历天止。
代理人无转委托权。
附：法定代表人、被授权人身份证复印件或扫描件。（二代身份证正、反两面都需复印）
	
	

	
	


投  标  人：                       （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

委托代理人：                       （签字或盖章）

        年    月     日

10、资格审查资料
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	其中
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附投标人营业执照、“信用中国”网页截图等资料复印件加盖单位公章。

制造厂商的授权书（参考格式）

致：西安微电机研究所有限公司
作为设在                            （制造厂商地址）的制造/生产                    （货物名称和描述）的                                      （制造厂家名称）在此以制造厂的名义唯一授权                             （代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物对                  （项目名称）招标项目进行投标与后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造厂家名称：                      
                                        公章：                      
                                        日期：          

11、其他材料

12、技术响应文件
技术响应文件

投标人自行编制
注：投标人提供的技术响应文件及相关资料应真实可靠，合法有效否则由此引发的责任风险将由投标人自行承担。

13、投标人认为需要提供的其他材料
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